Zur Hauptseite ..\ | zur Glossarseite Ohne Frames

Accelerated Lifetime Test

Beschleunigter Test zur Ermittlung der Lebensdauer von Produkten.

Folgende Tabelle enthält Erklärungen sowie Abgrenzungen zu AST (Accelerated Stress Test):

ALT | AST
Accelerated Lifetime Test | Accelerated Stress Test
Beschleunigter Test zur Ermittlung der Lebensdauer von Produkten. | Beschleunigter Test zur schnellen Aufdeckung von vermuteten Schwachstellen in Produkten.
Es muss ein Zuverlässigkeitsmodell vorliegen, welches eine Abschätzung der Stresswirkung auf die Lebensdauer gestattet. | Der grundsätzliche Fehlermechanismus sollte einigermassen bekannt sein.
Bei beiden Methoden besteht die Gefahr, dass man sich zusätzliche Fehlerarten einhandelt, die unter realistischen Gebrauchsbedingungen nicht auftreten würden.

Die Beschleunigung geschieht durch Betrieb des Produktes bei

- Tiefen Temperaturen

- Hohen Temperaturen

- Während der Temperaturübergänge (Rampe).

Realistische Beschleunigungsfaktoren liegen zwischen 3 und 20, das heisst, das Produkt "altert" zuverlässigkeitstechnisch gesehen während des Tests mit 3 bis 20-facher Geschwindigkeit.

Die beiden Verfahren AST und ALT unterscheiden sich weniger durch die Art des angewendeten Stress, sondern eher darin, wie die entdeckten Ausfälle (statistisch) ausgewertet oder bewertet werden.

Siehe auch HALT.