Zur Hauptseite ..\ | zur Glossarseite Ohne Frames

# Ausfall

Das Versagen eines Produktes, Gerätes, Individuums,... , sodass der geplante Einsatzzweck nicht mehr gewährleistet ist.

Aus Sicht der Zuverlässigkeitstechnik kann man das Auftretensmuster von Ausfällen in 3 Gruppen einteilen, die auch durch die sogenannte Badewannenkurve wiedergegeben werden:

Bezeichnung | Fehlerrate | Phase der Badewannen kurve | Bemerkungen
Frühausfall, Infant Mortality | hoch, abnehmend | 1 | Vermeidung durch Burn In Verteilungsfunktion: Weibull, b < 1
Nutzbare Produktlebens phase | niedrig, konstant | 2 | Ausfälle sind rein zufälliger Natur. Verteilungsfunktion: Weibull, b = 1 (~ Exponential verteilung)
Verschleiss ausfall | niedrig, zunehmend | 3 | Ausfälle nehmen zu Verteilungsfunktion: Weibull, b > 1

Ausfälle mit gemeinsamer Ursache (engl. common cause failures, CCF) sind solche, die zwar an beliebigen Stellen im System auftreten können, jedoch eine gemeinsame Ursache haben und somit korrelieren, also statistisch abhängig sind.

Beispiele:

- Rostfrass an mechanischen Komponenten.

- Ausfall eines ICs, wenn auf diesem verschiedene Funktionsbereiche lokalisiert sind.

- Überspannung

- Undichte Dichtlippe eines Schaltgehäuses, welches mehrere funktionale Komponenten beherbergt.

- Treibstoffmangel --> beide Triebwerke fallen aus

Fehlern mit gemeinsamer Ursache kommt man mit konstruktiven Methoden nur sehr schwer bei..