Zur Hauptseite ..\ | zur Glossarseite Ohne Frames

Fehlerbaumanalyse Fault Tree Analysis FTA

Fehlerbaum analyse, oder einfach Fehlerbaum ist eine Analysemethode, die meistens dann eingesetzt wird, wenn es hauptsächlich um Sicherheit und weniger um Zuverlässigkeit geht.

Ausgehend von einem unerwünschten Endereignis geht man logisch und zeitlich rückwärts zu den auslösenden, nicht mehr weiter auftrennbaren Basisereignissen.

Dies geschieht mit Hilfe von booleschen Operatoren wie AND, NAND, OR, NOR, XOR, usw.

Die eigentliche Stärke der Fehlerbaumanalyse liegt darin, logisch und zeitlich komplexe Fehlerszenarien abbilden zu können.

Beispiel:

Die Werte Q an den booleschen Operatoren bedeuten die "Nicht- Verfügbarkeit", oder die "Nicht- Zuverlässigkeit".

Beides sind Werte zwischen 0 und 1. Idealerweise liegt der Wert für das unerwünschte Endereignis (der oberste boolesche Operator) möglichst nahe bei Null.

Im Gegensatz zur Methode FMEA liegt der Fokus von Fehlerbäumen auf ganz bestimmten (wenigen) Ereignissen, deren Ursachenkette logisch möglichst exakt abgebildet wird.