zurück zum Glossar (PRISM) zurück zum Glossar (217Plus)
PRISM und 127 Plus Ohne Frames PRISM / 217Plus ist ein von RAC entwickelter Zuverlässigkeits-Berechnungsstandard für elektronische Systeme, welcher von der Methodik eine besondere Stellung unter den aktuellen Standards einnimmt. Besonderheiten: 1.) Process Grades Die hauptsächliche Besonderheit liegt darin, dass managementtechnische Belange, die die Entwicklung und Herstellung des Systems beeinflussen, intensiv beleuchtet werden: Process Grades Die Process Grades sind umfangreiche Fragekataloge, welche die folgenden Aspekte gründlich durchleuchten: - Eigenschaften des Entwicklungsteams, Tests während der Entwicklung, - Fertigungs- und Montageprozess, - Beschaffungs- und Qualifizierungsmethoden der Einzelbauteile. - Projektmanagement und Qualitätsmanagementtechniken, - Berücksichtigung der evtl Auswirkung allgemeiner Fehler auf das System. - Verschleiss, - Kontinuierliches Verbesserungsprogramm für das System, - Massnahmen zur Unterdrückung von Frühausfallmechanismen im Feld. 2.) Bayes Analyse PRISM kann bei der Berechnung der Fehlerrate bis zu 8 verschiedene Datenherkunften berücksichtigen : - die eigentliche theoretische Berechnung, - Dormantdaten, (Ruhebetrieb) - Feldaten, - Highly Accelerated Stress Test (HAST) Daten, (Temperaturwechsel) - Operating Life, - Power Cycling, (ein- und ausschalten) - Lagerung, - Temperature Cycling, (Betrieb bei vorgegebener Temperatur) 3.) PRISM bietet 35 verschiedene Umweltbedingungen, welche wiederum in 8 Betriebsprofilen unterteilt sind. Hierin werden auch Luftfeuchtigkeit, Vibration und Einschaltzyklen berücksichtigt. 4.) Konfidenzintervalle. Berechnungsergebnisse des PRISM / 217Plus sind Punktschätzungen, die vom Anwender mit beliebig definierbarem Vertrauensniveau in einseitige Intervallschätzungen umgewandelt werden können. zurück zum Glossar (PRISM) zurück zum Glossar (217Plus) Letzte Änderung 06.10.2014