Zur Hauptseite ..\ | zur Glossarseite Ohne Frames

# Zuverlässigkeits Berechnungsstandard

Es gibt mehrere Standards zur theoretischen Zuverlässigkeitsberechnung elektronischer und elektromechanischer Baugruppen.

Der einzige bekannte mechanische Standard, NSCW 98, wurde für spezifische Komponenten in der Schifffahrtsumgebung entwickelt ("grobe Mechanik").

Standards für elektronische Komponenten gibt es dagegen mehrere.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit gehören dazu:

MIL-HDBK-217 und Telcordia (beide amerikanisch), Siemens 29500 (deutsch), HRD 5 (British Telecom),

CNET 93, RDF2000 und IEC62380 (alle drei Französisch), 299B (chinesisch) und PRISM bzw. 217Plus (beide vom RAC).

MIL-HDBK 217 ist zwar der bekannteste Standard, wird jedoch seit 1995 nicht mehr gepflegt.

Telcordia ist der zweitbekannteste Standard. Da er gepflegt und weiterentwickelt wird, ist er auch aktuell.

Aktuelle Version : Issue 3 von 2011.

Alle diese Standards haben Folgendes gemeinsam:

- Die Berechnung erfolgt zunächst auf Einzelbauteilebene (Transistor, Relais, Kondensator, Steckverbindung, Schalter,....). Anschliessend werden die Einzelbauteil fehlerraten auf Systemebene aufsummiert.

- Serielles Fehlermodell.
  Der Ausfall eines jeden einzelnen Bauteils führt zum Gesamtausfall des Systems.

- Konstante Ausfallrate.
  Das Ausfallverhalten jedes Bauteils ist zufälliger Natur. Daraus folgt direkt, dass die Ausfallrate konstant ist.

Für alle Einzelbauteile einer Baugruppe ergeben sich unter Berücksichtigung der jeweiligen äusseren Einflüsse und der charakteristischen Bauteiledaten bestimmte theoretische Fehlerraten, welche in der Summe die Gesamtfehlerrate der Baugruppe ergeben.

Der Kehrwert der Gesamtfehlerrate ist die MTBF.

Analysiert man nun ein komplexes System aus vielen Baugruppen, so zählt man wiederum einfach deren Fehlerraten zusammen und erhält somit eine Gesamtfehlerrate für das Gesamtsystem. Der Kehrwert hiervon ist die MTBF des Gesamtsystems.

Enthält das System Redundanzen, wird es mathematisch aufwendiger. Dies wird jedoch durch keinen einzigen Standard abgedeckt. Das Grundmodell aller Standards ist rein serieller Natur (Man denkt sich alle Bauelemente logisch in Serie geschaltet).

Fast alle äusseren Einflüsse und charakteristischen Bauteiledaten (nur wenige Ausnahmen) gehen in den Standards als Produktterme in die Einzelteil-Berechnungen ein.

Dies bedeutet, dass sich die Fehlerraten der Einzelbauteile aus dimensionslosen Produkten aller äusseren Einflüsse und charakteristischen Bauteiledaten zusammensetzen.

(z.B.: 0,3*3,4*1,8*...*0,9 = 8,753; die Faktoren werden einfach ausmultipliziert.)