Zur Hauptseite ..\ | zur Glossarseite Ohne Frames

# MIL-STD 781 zur MTBF Bestimmung

Vom US Militär entwickelter Standard zur experimentellen Ermittlung der "wahren" MTBF einer Population.

Voraussetzung ist, dass eine konstante Ausfallrate vorliegt.

Dazu wird eine Stichprobe einem Lebensdauertest unterzogen.

MIL STD 781 ermöglicht 2 Varianten:

- Test mit festgelegter Länge.

- Sequentielles Testen.

Vor dem Test müssen folgende Parameter festgelegt sein:

Lieferantenrisiko, Abnehmerrisiko, Konstruktionsverhältnis.

Aus diesen 3 Parametern ergibt sich die erforderliche Testdauer in Vielfachen der geforderten MTBF und die maximal zulässige Fehlerzahl (bei Test mit festgelegter Länge) bzw. Annahme und Ablehnungsgerade (beim sequentiellen Testen)

Da es um konstante Ausfallraten geht, ist die Stichprobengrösse aus statistischer Sicht prinzipiell egal.

Wichtig ist, dass die kumulierte Testdauer gleich dem sich aus dem Standard ergebenden Vielfachen der geforderten MTBF ist.

Bei Test mit festgelegter Länge gilt die geforderte MTBF bei Unterschreiten einer maximal zulässigen Fehlerzahl als verifiziert.

Beim sequentiellen Testen vergleicht man den laufenden Test ständig gegen Annahme- und Ablehnungsgerade.