A (2v2) abc...Anti AOQ...Axiom <Frameset nachladen> <Ohne Frames>

zurück weiter

AOQ, Average Outgoing Quality

Siehe Durchschlupf

19.08.2005

A-optimal

Siehe DoE, Begriffserklärungen.

13.10.2005

A Posteriori Vergleich

Siehe Post Hoc Test.

19.08.2005

a posteriori Vorgehensweise

Gegenteil der a priori Vorgehensweise. Siehe auch Post Hoc Test.

Bei umfangreichem Datenmaterial übliche Vorgehensweise (--> explorative Datenanalyse).

- Zuerst wird das Datenmaterial auf Besonderheiten abgesucht (explorative Datenanalyse).

- Dann werden die gefundenen Auffälligkeiten mittels statistischer Hypothesentests auf Signifikanz untersucht.

A posteriori bedeutet wörtlich "Im Nachhinein". Man führt also erst nach der Datenaufbereitung statistische Tests durch.

19.08.2005

approximativ

"Näherungsweise".

Bei statistischen Tests begegnet man häufig der Aussage "Die Prüfgrösse ist approximativ normalverteilt".

Das bedeutet, dass die Prüfgrösse umso besser normalverteilt ist, also umso besser direkt mit der Normalverteilung verglichen werden kann, je grösser die getestete Stichprobe ist.

Siehe auch (approximative) Vertrauensintervalle.

19.08.2005

APQP

QS9000: Advanced Product Quality Planning.

Qualitätsplanungsprozess, bei dem bereits in frühester Phase versucht wird, "an alles" zu denken.

Der gesamte Produktlebenszyklus wird bereits geplant, wenn das Produkt erst noch auf Skizzen existiert.

Zentrales Qualitätswerkzeug ist hier die FMEA.

19.08.2005

A Priori Vergleich

Sammelbezeichnung für Tests, die man vor einem allgemeinen Test ( Omnibus Test, z.B.: ANOVA) durchführt.

Auch geplante Tests genannt.

A priori Tests beruhen auf linearen Kontrasten.

Für weitere Erklärungen zu A Priori Vergleichen siehe dort.

19.08.2005

a priori Vorgehensweise

Gegenteil von a posteriori Vorgehensweise.

Aufgrund von Vorwissen oder Vermutungen werden selektive statistische Tests (also keine Omnibus Tests) auf das Datenmaterial direkt angewandt.

Siehe insbesondere lineare Kontraste.

19.08.2005

AQL

Acceptable Quality Level

Derjenige Gutanteil, über den ein Los verfügen muss, damit es mit z.B. 90% Sicherheit bei dem Stichprobentest auch tatsächlich für gut befunden wird.

AQL und RQL sind 2 Punkte, mit denen die Operationscharakteristik eindeutig bestimmt ist.

Siehe Operationscharakteristik Beispiel.

19.08.2005

Arrhenius, Gleichung

Zusammenhang zwischen der absoluten Temperatur und der erwarteten Lebensdauer (bzw. Fehlerrate).

Vertiefung

19.08.2005

ARIMA

AutoRegressive Integrated Moving Average Modell.

Dieses Modell dient zur Beschreibung von Datenreihen in der Zeitreihenanalyse und ist so allgemein, dass es mehrere unter anderem Namen bekannte Methoden als Spezialfälle enthält.

Ziel der aus den 3 Parameter n p,d,q bestehenden Methode ARIMA(p,d,q) ist es:

- Die vorliegende Messreihe vollständig zu beschreiben

- zukünftige Werte der Zeitreihe vorherzusagen.

Vertiefung

19.08.2005

ARMA

Siehe ARIMA.

19.08.2005

Assoziationskoeffizient

Zusammenhangsmass, basierend auf der Chi Quadrat Verteilung.

Drückt den Grad von Zusammenhängen in Kontingenztafeln aus.

N: Anzahl Einzelwerte. CC= [0....<1], X2: Chi Quadrat Verteilung

Siehe Kontingenzkoeffizient und Tabelle Korrelationskoeffizienten.

19.08.2005

AST

Accelerated Stress Test.

Beschleunigter Test zur schnellen Aufdeckung von Schwachstellen in Produkten.

Siehe ALT.

19.08.2005

Asymptotisch

= approximativ.

30.072006

Asymptotischer Test

Asymptotische Tests basieren auf bestimmten Verteilungsfunktion en.

Vertiefung

Siehe auch exakter Test.

19.08.2005

Attributives Merkmal

"Gegenteil" des messbaren Merkmals.

Vertiefung

19.08.2005

Ausfall

Das Versagen eines Individuums in der Weise, dass der geplante Zweck nicht mehr gewährleistet ist.

Vertiefung

19.08.2005

Ausfallfunktion

In der Zuverlässigkeitstechnik auf 1 normierter Anteil der Population, die zum Betrachtungszeitpunkt nicht mehr funktionsfähig ist , F(t).

Ausfallfunktion + Bestandsfunktion =1

Entspricht in der allgemeinen Statistik der Verteilungsfunktion.

Kann verbal z.B. wie folgt ausgedrückt werden:

"Zur Zeit sind 20% aller Geräte bereits ausgefallen".

Die mit -1 multiplizierte Ableitung der Bestandsfunktion ist die Ausfall dichtefunktion.

19.08.2005

Ausfalldichtefunktion

Mit -1 multiplizierte zeitliche Ableitung der Bestandsfunktion.

Entspricht in der allgemeinen Statistik der Dichtefunktion.

Derjenige Anteil der (noch funktionierenden) Population, der pro Zeiteinheit zum Betrachtungszeitpunkt ausfällt.

Kann verbal z.B. wie folgt ausgedrückt werden:

"Zur Zeit fallen pro Stunde 5% aus, bezogen auf die ANFÄNGLICHE Gesamtpopulation."

Siehe auch Ausfallratenfunktion.

19.08.2005

Ausfallrate

1. = Ausfallratenfunktion

2. Spezialfall konstante Ausfallrate (wenn die Bestandsfunktion eine Exponentialverteilung ist):

   Kehrwert der MTBF. Siehe hierzu die Anmerkungen unter MTBF.

Die generelle Funktionsweise von MTBF Berechnungen wird hier beschrieben.

Tests, die speziell auf sich ändernde Ausfallraten testen, befinden sich hier.

19.08.2005

Ausfallratenfunktion

Lambda(t), auch Hazard Rate, h(t) genannt.

Quotient aus Ausfalldichtefunktion und [1- Ausfallfunktion], also der auf den gegenwärtigen Bestand bezogene Anteil der Population, der pro Zeiteinheit ausfällt. Allgemein statistisch formuliert: Quotient aus Dichtefunktion und [1- Verteilungsfunktion]:

Lambda(t) = f(t)/[1- > F(t)]

Bei F(t) = Exponentialverteilung nimmt die Ausfallratenfunktion einen konstanten Wert an, die Ausfallrate.

Kann verbal z.B. wie folgt ausgedrückt werden:

"Zur Zeit fallen pro Stunde 5% aus, bezogen auf die MOMENTAN NOCH funktionsfähige Population."

19.08.2005

Ausgleichsrechnung

Sammelbegriff zur Ermittlung der optimalen Parameter eines (statistischen oder mathematischen) Modells.

Vertiefung

14.11.2005

Ausprägung

Die Gesamtheit aller möglichen Werte einer Variablen oder eines Merkmals.

Oft auch als Bezeichnung für den jeweils gerade vorliegenden Wert.

Beispiel Würfeln:

Die Variable "Augenzahl" kann die Ausprägungen 1,2,3,4,5 und 6 annehmen.

Wurde eine 6 gewürfelt, dann hat die Variable die Ausprägung 6.

19.08.2005

Ausreisser

Messwert, der sich von den anderen Messwerten deutlich unterscheidet.

Vertiefung

19.08.2005

Auswahlsatz

= n/N, wobei N die Grösse der Grundgesamtheit und n die Grösse der Stichprobe ist.

27.11.2005

Autokorrelation

Faltung einer Wertereihe.

Vertiefung

19.08.2005

Axiom

Grundlegende, nicht beweisbare, aber sinnvolle Aussage.

Vertiefung

13.09.2005

weiter